Priloga 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Šifra stavb | Opis stavb | Dodatni pogoj |
| 1 | Stavbe | - višina stavbe ali njenega dela (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 20 m in več,  - stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi,  - stavbe, ki so evidentirana kulturna dediščina. |
| 125 | Industrijske in skladiščne stavbe | - objekti v katerih se proizvajajo ali skladiščijo snovi, ki lahko ustvarijo potencialno eksplozivno atmosfero[[1]](#footnote-1),  - objekti, v katerih so eksplozivi in so namenjeni proizvodnji, preizkušanju, uničevanju, skladiščenju in prodaji eksplozivov. |
| 126 | Stavbe splošnega družbenega pomena |  |
| 21302 | Letalski radio-navigacijski objekti | - višina objekta ali njegovega dela (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 20 m in več. |
| 23 | Industrijski gradbeni kompleksi | - višina objekta ali njegovega dela (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 20 m in več,  - objekti v katerih se proizvajajo ali skladiščijo snovi, ki lahko ustvarijo potencialno eksplozivno atmosfero1,  - objekti, v katerih so eksplozivi in so namenjeni proizvodnji, preizkušanju, uničevanju, skladiščenju in prodaji eksplozivov. |
| 2302 | Energetski objekti |  |

1. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00) [↑](#footnote-ref-1)